emco Bau Logo

**emco Bau**

emco Marschall Original met tapijtstrookinlage en borstelstrip 522 SRB

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | 522 SRB |
| **beloopbaarheid** | extreem |
| **draagprofielen** | versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken |
| **Draagprofiel in kleur** | Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS. |
| **ca. hoogte (mm)** | 22 |
| **loopvlak** | geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste tapijtstroken met tussen de profielen gemonteerde borstels. |
| **standaard profielafstand ca. (mm)** | 5 mm afstandhouder van rubber |
| **automatische deursystemen** | Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005 |
| **Kleuren** | nr. 220, lichtgrijs |
|  | antraciet nr. 200 |
|  | rood nr. 305 |
|  | bruin nr. 485 |
|  | zand nr. 430 |
|  | grijs |
|  | zwart |
| **brandgedrag** | De inlage kan tegen meerprijs als brandvertragend Cfl-s1 conform EN 13501 geleverd worden. |
| **verbinding** | met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel. |
| **garantie** | 4 jaar garantie |
|  | Informatie omtrent garanties vindt u op: |
| **Poolmateriaal** | 100% PP (polypropyleen) |
| **Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2** | goed 6 |
| **Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12** | goed 4 |
| **Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01** | goed 5 |
| **Afmetingen** | Breedte:……….mm (staaflengte) |
|  | Looplengte:……….mm (looprichting) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |