

**emco Bau**

Emco DIPLOMAT Original s gumovou vložkou a kartáčovou kazetou 522 TLS GCB

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 522 TLS GCB |
| **zatížení** | normální až silné |
| **nosný profil** | z hliníku odolného proti zkroucení s izolací proti kročejovému hluku na spodní straně. Profily jsou v oblasti taktilního systému navádění střídavě provedeny ve dvou výškách. |
| **přibl.výška (mm)** | 22 |
| **pochozí plocha** | zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné rýhované gumové vložky |
| **standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)** | 3 mm gumové podložky |
| **Barvy** | Kartáčové štětinky v šedé barvě |
|  | Kartáčové štětinky v černé barvě |
|  | Černá |
|  | Gumová |
| **spojení** | s tyčkou se závitem |
| **záruka** | 4-letá záruka |
|  | Záruční podmínky naleznete na: |
| **Rozměry** | Šířka rohožky: ……………mm (délka profilů) |
|  | Hloubka rohožky: …………mm (směr chůze) |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |