emco Bau Logo

**emco Bau**

emco DIPLOMAT Original con inserto di gomma e a spazzola 522 TLS GCB

|  |  |
| --- | --- |
| **tipo** | 522 TLS GCB |
| **traffico** | da normale a frequente |
| **profilo portante** | Realizzato in alluminio rigido con isolante acustico. Nell'area del sistema di guida tattile, i profili vengono posti alternativamente in due altezze. |
| **altezza appr. (mm)** | 22 |
| **Superficie di calpestio** | inserti di gomma profilati, incassati, robusti e resistenti alle intemperie. |
| **distanza profili standard ca. (mm)** | 3, distanziatore di gomma |
| **colori** | Fasci di setole in grigio |
|  | Fasci di setole in nero |
|  | nero |
|  | Gomma |
| **collegamento** | Con barra filettata |
| **garanzia** | 4 anni di garanzia |
|  | Le condizioni di garanzia sono disponibili all’indirizzo: |
| **Dimensioni** | Larghezza del tappeto:.........................mm (lunghezza asta) |
|  | Profondità del tappeto:.........................mm (direzione di marcia) |
| **contatto** | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com |