

**emco Bau**

emco MARSCHALL Premium Con inserto Care 522 TLS PS Care

|  |  |
| --- | --- |
| **tipo** | 522 TLS PS Care |
| **traffico** | molto frequente |
| **profilo portante** | Realizzato in alluminio rigido con isolante acustico. Nell'area del sistema di guida tattile, i profili vengono posti alternativamente in due altezze. |
| **altezza appr. (mm)** | 22 |
| **Superficie di calpestio** | strisce di feltro di agugliato incassate, robuste e resistenti alle intemperie (fibre di marca) per rimuovere ancora più efficacemente lo sporco. |
| **distanza profili standard ca. (mm)** | 3, distanziatore di gomma |
| **colori** | 47.01 antracite |
|  | 47.02 grigio |
|  | 47.03 marrone |
|  | 47.04 beige |
| **collegamento** | Con barra filettata |
| **garanzia** |  |
| **Mucchio di materiale** | 100% PA 6 (poliammide) |
| **Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02** | buono 5-6 |
| **Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12** | buono 4-5 |
| **Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01** | buono 4-5 |
| **Dimensioni** | Larghezza del tappeto:.........................mm (lunghezza asta) |
|  | Profondità del tappeto:.........................mm (direzione di marcia) |
| **contatto** | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com |