

**emco Bau**

emco MARECHAL Premium avec revêtement care 522 TLS PS Care

|  |  |
| --- | --- |
| **Type** | 522 TLS PS Care |
| **résistance** | extrême |
| **profilé porteur** | En aluminium résistant à la distorsion avec isolation phonique. Dans la zone du système de guidage avec propriétés tactiles, les profilés sont disposés en alternance sur deux hauteurs. |
| **Hauteur env. (mm)** | 22 |
| **Revêtement** | bande de reps gros denier renforcé, résistant à l'usure, imputrescible et absorbant. |
| **écartement standard des profilés (mm): env.** | 3 mm, rondelles-entretoises en caoutchouc |
| **Coloris** | 47.01 anthracite |
|  | 47.02 gris clair |
|  | 47.03 brun |
|  | 47.04 beige |
| **liaison** | avec tige filtée |
| **Garantie** |  |
| **Matériau de revêtement** | 100 % PA 6 (Polyamide) |
| **Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2** | bonne 5-6 |
| **Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12** | bonne 4-5 |
| **Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01** | bonne 4-5 |
| **Cotes** | Largeur du tapis:…... mm (longueur des profilés) |
|  | Profondeur du tapis:…. mm (sens de passage) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |