emco Bau Logo

**emco Bau**

emco MARSCHALL Premium con inserción MAXIMUS 522 TLS PS Maximus

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | 522 TLS PS Maximus |
| **Carga** | extremo |
| **Perfil portador** | Aluminio reforzado a prueba de torsión con aislamiento acústico en su base. En el tramo de orientación táctil para invidentes, los perfiles se alternan en dos alturas para su orientación. |
| **Altura aprox. (mm)** | 22 |
| **Nota sobre la cuantía** | La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2-3 mm más alta. |
| **Superficie de tránsito** | Tiras de fibra textil insertadas, resistentes al desgaste y a la intemperie. |
| **Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.** | 3, distanciador de goma |
| **Colores** | Antracita 80.02 |
|  | Beige de diseño 81.05 |
|  | Gris 80.03 |
|  | Negro de diseño 81.01 |
|  | Negro 80.01 |
| **Unión** | Con varilla roscada |
| **Garantía** | 5 años de garantía |
| **Material acumulado** | 100 % PA 6 (Poliamida) |
| **Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2** | buena 5 - -6 |
| **ResistenciadelcoloralafricciónISO105 X 12** | buena 5 |
| **Resistencia al gua ISO 105 E01** | buena 5 |
| **Dimensiones** | Ancho de alfombra:……….mm (longitud de barra) |
|  | Fondo de alfombra:……mm (dirección de movimiento) |
| **Contacto** | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com |