emco Bau Logo

**emco Bau**

emco MARSCHALL Premium z wkładką Outdoor 522 TLS PS Outdoor

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 522 TLS PS Outdoor |
| **Obciążenie** | bardzo duże |
| **Profil nośny** | z odpornego na skręcanie lakierowanego na kolorowo aluminium z podkładem izolującym odgłosy kroków. W obrębie dotykowego systemu naprowadzenia profile w dwóch wysokościach ułożone są naprzemiennie. |
| **Wysokość ok. (mm)** | 22 |
| **Powierzchnia do chodzenia** | solidna wkładka Outdoor, z doskonałymi właściwościami absorbcji zgrubnych zanieczyszczeń. |
| **Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)** | 3 mm, rozpórka gumowa |
| **Kolory** | Antracytowy |
|  | Brązowy |
|  | Czerwony |
| **Połączenie** | za pomocą pręta gwintowanego |
| **Gwarancja** | 5 lat gwarancji |
| **Włókno poliamidowe** | 100 % PA 6 (poliamid) |
| **Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2** | znakomity 7 |
| **Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12** | dobry 4-5 |
| **Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01** | dobry 4-5 |
| **wymiary** | Szerokość wycieraczki:…………mm ( długość profilu) |
|  | Głębokość wycieraczki:…………mm ( w kierunku ruchu) |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |