

**emco Bau**

Emco DIPLOMAT Premium s vložkou Maximus 522 TLS P Maximus

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 522 TLS P Maximus |
| **zatížení** | normální až silné |
| **nosný profil** | z hliníku odolného proti zkroucení s izolací proti kročejovému hluku na spodní straně. Profily jsou v oblasti taktilního systému navádění střídavě provedeny ve dvou výškách. |
| **přibl.výška (mm)** | 22 |
| **Pokyny pro výšku** | Skutečná výška vložky může být cca o 2-3 mm vyšší. |
| **pochozí plocha** | Stylová vložka Maximus je z kvalitního všívaného veluru a vyznačuje se propracovaným vzhledem. |
| **standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)** | 3 mm gumové podložky |
| **Barvy** | Antracit 80.02 |
|  | béžová melír 81.05 |
|  | šedá 80.03 |
|  | černý melír 81.01 |
|  | černá 80.01 |
| **spojení** | s tyčkou se závitem |
| **záruka** | Záruční doba 5 let |
|  | Záruční podmínky naleznete na: |
| **Materiál vlasu** | 100 % PA 6 (Polyamid) |
| **stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2** | dobré 5-6 |
| **barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12** | dobré 5 |
| **stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01** | dobré 5 |
| **Rozměry** | Šířka rohožky: ……………mm (délka profilů) |
|  | Hloubka rohožky: …………mm (směr chůze) |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |