emco Bau Logo

**emco Bau**

emco DIPLOMAT Premium Z wkładką MAXIMUS 522 TLS P Maximus

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 522 TLS P Maximus |
| **Obciążenie** | normalne i duże |
| **Profil nośny** | z odpornego na skręcanie lakierowanego na kolorowo aluminium z podkładem izolującym odgłosy kroków. W obrębie dotykowego systemu naprowadzenia profile w dwóch wysokościach ułożone są naprzemiennie. |
| **Wysokość ok. (mm)** | 22 |
| **Wskazówki odnośnie wysokości** | Rzeczywista wysokość wkładki może być o ok. 2-3 mm wyższa ze względu na warstwę ścieralną. |
| **Powierzchnia do chodzenia** | elegancka wkładka Maximus o wyglądzie dywanu, wyróżniają się dzięki wysokiej jakości weluru igłowego. |
| **Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)** | 3 mm, rozpórka gumowa |
| **Kolory** | Antracytowy 80.02 |
|  | Beżowy ze wzorem 81.05 |
|  | Szary 80.03 |
|  | Czarny ze wzorem 81.01 |
|  | Czarny 80.01 |
| **Połączenie** | za pomocą pręta gwintowanego |
| **Gwarancja** | 5 lat gwarancji |
|  | Warunki gwarancji znajdziesz pod: |
| **Włókno poliamidowe** | 100 % PA 6 (poliamid) |
| **Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2** | dobry 5-6 |
| **Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12** | dobry 5 |
| **Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01** | dobry 5 |
| **wymiary** | Szerokość wycieraczki:…………mm ( długość profilu) |
|  | Głębokość wycieraczki:…………mm ( w kierunku ruchu) |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |