

**emco Bau**

emco DIPLOMAT Premium Con inserto Outdoor 522 TLS P Outdoor

|  |  |
| --- | --- |
| **tipo** | 522 TLS P Outdoor |
| **traffico** | da normale a frequente |
| **profilo portante** | Realizzato in alluminio rigido con isolante acustico. Nell'area del sistema di guida tattile, i profili vengono posti alternativamente in due altezze. |
| **altezza appr. (mm)** | 22 |
| **Superficie di calpestio** | L'inserto Outdoor resistente alle intemperie per una rimozione visibilmente accurata dello sporco grossolano. |
| **distanza profili standard ca. (mm)** | 3, distanziatore di gomma |
| **colori** | antracite |
|  | marrone |
|  | rosso |
| **collegamento** | Con barra filettata |
| **garanzia** |  |
|  | Le condizioni di garanzia sono disponibili all’indirizzo: |
| **Mucchio di materiale** | 100% PA 6 (poliammide) |
| **Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02** | eccellente 7 |
| **Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12** | buono 4-5 |
| **Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01** | buono 4-5 |
| **Dimensioni** | Larghezza del tappeto:.........................mm (lunghezza asta) |
|  | Profondità del tappeto:.........................mm (direzione di marcia) |
| **contatto** | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com |