emco Bau Logo

**emco Bau**

emco MARECHAL Orginial avec revêtement gomme et cassettes brosses 522 TLS SGCB

|  |  |
| --- | --- |
| **Type** | 522 TLS SGCB |
| **résistance** | extrême |
| **profilé porteur** | En aluminium résistant à la distorsion avec isolation phonique. Dans la zone du système de guidage avec propriétés tactiles, les profilés sont disposés en alternance sur deux hauteurs. |
| **Hauteur env. (mm)** | 22 |
| **Revêtement** | bande de gomme rainurée, robuste et résistante aux intempéries. |
| **écartement standard des profilés (mm): env.** | 3 mm, rondelles-entretoises en caoutchouc |
| **Coloris** | Coloris des brosses: gris clair |
|  | Coloris des brosses: noir |
|  | noir |
|  | Gomme |
| **liaison** | avec tige filtée |
| **Garantie** | Garantie 4ans |
| **Cotes** | Largeur du tapis:…... mm (longueur des profilés) |
|  | Profondeur du tapis:…. mm (sens de passage) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |