

**emco Bau**

emco Marschall Original met gekartelde rubber inlage en cassetteborstel 522 TLS SGCB

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | 522 TLS SGCB |
| **beloopbaarheid** | extreem |
| **draagprofielen** | uit slijtvast, gelakt aluminium met aan de onderzijde geluiddempende stroken. De profielen zijn in twee hoogtes verkrijgbaar: 17 en 22 mm. |
| **ca. hoogte (mm)** | 22 |
| **loopvlak** | geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste, gekartelde rubber inlagen. |
| **standaard profielafstand ca. (mm)** | 3 mm afstandhouder van rubber |
| **Kleuren** | Borstelstrip in grijs |
|  | Borstelstrip in zwart |
|  | zwart |
|  | Rubber |
| **verbinding** | Starre verbinding |
| **garantie** | 4 jaar garantie |
| **Afmetingen** | Breedte:……….mm (staaflengte) |
|  | Looplengte:……….mm (looprichting) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |