

**emco Bau**

emco MARSCHALL Original z gumijastimi vložki in široko kasetno ščetko 522 TLS SGCB

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | 522 TLS SGCB |
| **obremenitev** | ekstremno |
| **nosilni profil** | iz močnega aluminija s protihrupno izolacijo na spodnji strani. Profili so v področju taktilnega sistema vodenja položeni izmenjaje v dveh višinah. |
| **ca. Višina (mm)** | 22 |
| **nastopna ploskev** | vgradni, odporni, vremensko vzdržni profilirani gumijasti vložki. |
| **standarden razmik med profili ca. (mm)** | 3 , distančnik iz gume |
| **barve** | Sveženj ščetin v sivi barvi |
|  | Sveženj ščetin v črni barvi |
|  | črna |
|  | Guma |
| **povezava** | z navojno palico |
| **garancija** | 4 leta garancije |
| **izmere** | Širina predpražnika:.........................mm (dolžina palice) |
|  | Globina palice:.........................mm (smer hoje) |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |