emco Bau Logo

**emco Bau**

emco MARSCHALL Original mit Ripseinlage 522 TLS SR

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 522 TLS SR |
| **Belastung** | extrem |
| **Trägerprofil** | aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Trittschalldämmung. Die Profile sind im Bereich des taktilen Leitsystems in zwei Höhen im Wechsel angelegt. |
| **ca. Höhe (mm)** | 22 |
| **Trittfläche** | eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Grobfaserripsstreifen (Markenfaser) für noch besseren Schmutzabrieb. |
| **Standard Profilabstand ca. (mm)** | 3 , Abstandhalter aus Gummi |
| **Farben** | Anthrazit Nr. 200 |
|  | Hellgrau Nr. 220 |
| **Verbindung** | mit Gewindestange |
| **Garantie** | 4 Jahre Garantie |
| **Polmaterial** | 100 % PP (Polypropylen) |
| **Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2** | gut 6 |
| **Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12** | gut 4 |
| **Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01** | gut 5 |
| **Abmessungen** | Mattenbreite:.........................mm (Stablänge) |
|  | Mattentiefe:.........................mm (Gehrichtung) |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |