emco Bau Logo

**emco Bau**

emco PLAZA s kazetovým kartáčem 542 SCB

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 542 SCB |
| **zatížení** | extrémní ++ |
| **nosný profil** | ze silnostěnného, pevného hliníku s páskou na spodku tlumící zvuk |
| **přibl.výška (mm)** | 42 |
| **pochozí plocha** | zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné kazetové profily, sestávající z paralelně uspořádaných štětinových kartáčků. Faktická výška rohože +1 až 2 mm |
| **standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)** | 5 mm gumové distanční kroužky |
| **Barvy** | Kartáčové štětinky v šedé barvě |
|  | Kartáčové štětinky v černé barvě |
| **reakce na oheň** | Protipožární vlastnosti kompletní rohožové sestavy (pouze s černými štětinkami) k dodání dle normy EN 13501 v Cfl-s1 (za přirážku) |
| **spojení** | ocelovým lankem potaženým bužírkou |
| **záruka** | 4-letá záruka |
|  | Záruční podmínky naleznete na: |
| **Rozměry** | Šířka rohožky: ……………mm (délka profilů) |
|  | Hloubka rohožky: …………mm (směr chůze) |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |