emco Bau Logo

**emco Bau**

emco PLAZA avec revêtement cassettes brosses 542 SCB

|  |  |
| --- | --- |
| **Type** | 542 SCB |
| **résistance** | extrême ++ |
| **profilé porteur** | aluminium forte section à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face |
| **Hauteur env. (mm)** | 42 |
| **Revêtement** | profilé à cassettes garnis de brosses à alignement parallèle, résistant à l'usure et imputrescible. Hauteur du revêtement CB: +1 à 2 mm |
| **écartement standard des profilés (mm): env.** | 5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc |
| **Coloris** | Coloris des brosses: gris clair |
|  | Coloris des brosses: noir |
| **comportement au feu** | Revêtement et surface disponibles en version Cfl-s1 selon la norme EN 13501 (uniquement avec les brosses noires) (avec surcoût) |
| **liaison** | par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC |
| **Garantie** | Garantie 4ans |
|  | Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page: |
| **Cotes** | Largeur du tapis:…... mm (longueur des profilés) |
|  | Profondeur du tapis:…. mm (sens de passage) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |