

**emco Bau**

emco PLAZA Ze szczotką kasetową 542 SCB

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 542 SCB |
| **Obciążenie** | bardzo duże ++ |
| **Profil nośny** | Na grubościennym, odpornym na skręcanie aluminium z podkładem izolującym odgłosy chodzenia |
| **Wysokość ok. (mm)** | 42 |
| **Powierzchnia do chodzenia** | Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych profile kasetowe, wyposażone w rozmieszczone równolegle wiązki włosia. Rzeczywista wysokość maty: + 1 do 2 mm. |
| **Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)** | 5 mm, rozpórka gumowa |
| **Kolory** | Szare wiązki włosia |
|  | Czarne wiązki włosia |
| **Zabezpieczenie przeciwpożarowe** | Klasa odporności na ogień Cfl-s1 zgodnie z EN 13501 kompletnej maty wejściowej ( tylko w przypadku czarnego włosia) dostępna na zamówienie (za dodatkową opłatą). |
| **Połączenie** | linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego |
| **Gwarancja** | 4 lata gwarancji |
|  | Warunki gwarancji znajdziesz pod: |
| **wymiary** | Szerokość wycieraczki:…………mm ( długość profilu) |
|  | Głębokość wycieraczki:…………mm ( w kierunku ruchu) |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |