

**emco Bau**

emco PLAZA s kasetno ščetko 542 SCB

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | 542 SCB |
| **obremenitev** | extremno++ |
| **nosilni profil** | stena iz močnega aluminija s protihrupno izolacijo na spodnji stani |
| **ca. Višina (mm)** | 42 |
| **nastopna ploskev** | vgraden, odporen, vremensko odporen kasetni profili z vzporedno razporejenimi čopki ščetk. Dejanska višina predpražnika: +1 do 2 mm. |
| **standarden razmik med profili ca. (mm)** | 5 ,distančniki iz gume |
| **barve** | Sveženj ščetin v sivi barvi |
|  | Sveženj ščetin v črni barvi |
| **gorljivost** | Na željo je komplet predpražnika (le s črnimi svežnji ščetin) dobavljiv s protipožarnimi lastnostmi v skladu s standardom EN 13501 razreda Cfl-s1(za doplačilo). |
| **povezava** | s plastiko ovito jekleno vrvico |
| **garancija** | 4 leta garancije |
|  | Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi: |
| **izmere** | Širina predpražnika:.........................mm (dolžina palice) |
|  | Globina palice:.........................mm (smer hoje) |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |