emco Bau Logo

**emco Bau**

emco PLAZA con inserto di gomma 542 SG

|  |  |
| --- | --- |
| **tipo** | 542 SG |
| **traffico** | estremo |
| **profilo portante** | di alluminio antitorsione con parete spessa e fondo fonoassorbente |
| **altezza appr. (mm)** | 42 |
| **Superficie di calpestio** | inserti di gomma profilati, incassati, robusti e resistenti alle intemperie. |
| **distanza profili standard ca. (mm)** | 5 , distanziatore di gomma |
| **sistemi di porte automatiche** | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005 |
| **colori** | nero |
| **reazione al fuoco** | Reazione al fuoco Bfl-s1 dell’intera struttura del tappeto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo). |
| **collegamento** | con cavo di acciaio rivestito di plastica |
| **garanzia** | 4 anni di garanzia |
|  | Le condizioni di garanzia sono disponibili all’indirizzo: |
| **Dimensioni** | Larghezza del tappeto:.........................mm (lunghezza asta) |
|  | Profondità del tappeto:.........................mm (direzione di marcia) |
| **contatto** | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com |