

**emco Bau**

emco PLAZA con inserción de goma 542 SG

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | 542 SG |
| **Carga** | extrema++ |
| **Perfil portador** | Aluminio de pared gruesa a prueba de torsión con aislamiento acústico en la base. |
| **Altura aprox. (mm)** | 42 |
| **Superficie de tránsito** | Inserciones de goma perfiladas, resistentes al desgaste y a la intemperie. |
| **Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.** | 5 , distanciador de goma |
| **Sistemas automáticos de puertas** | Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005 |
| **Colores** | negro |
| **Reacción al fuego** | Comportamiento de incendio de la instalación completa de alfombras según EN 13 501 en Bfl-s1 disponible bajo petición (con cargo adicional). |
| **Unión** | Cable de acero con revestimiento de plástico |
| **Garantía** | 4 años de garantía |
|  | Las condiciones de la garantía se pueden consultar en: |
| **Dimensiones** | Ancho de alfombra:……….mm (longitud de barra) |
|  | Fondo de alfombra:……mm (dirección de movimiento) |
| **Contacto** | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com |