emco Bau Logo

**emco Bau**

Wanna zbierająca brud i wodę emco 5512CN

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 5512CN |
| **Masa (kg/m²)** | 16,6 |
| **Grubość materiału ok. (mm)** | 2,0 |
| **Budowa** | Wanna zbierająca brud może składać się z jednej lub kilku części o różnej szerokości i głębokości, rozmieszczonych obok siebie o konstrukcji modułowej. Pod względem optycznym i funkcjonalnym mata wejściowa wykonana jest w tym samym rozmiarze z ramą. |
| **Materiał** | Stal szlachetna (V2A), wodoszczelnie spawana, w celu ułatwienia czyszczenia wewnętrzne wykończenie całkowicie gładkie. |
| **Dane dodatkowe** | Nakładka na matę wejściową jest zintegrowana z korytkiem. |
| **Większe wymiary** | Kilka sekcji wanien jest umieszczanych obok siebie i skręcanych na miejscu tworząc jeden system. |
| **System odwodnienia** | Wanny tego typu występują tylko i wyłącznie bez odpływu. |
| **Całkowita wysokość wanny** | 14mm |
| **max. szerokość wanny skradającej się z jednej części (mm)** | 1300 |
| **wymiary** | Szerokość wanny:……………mm |
|  | Głębokość wanny:……………mm ( w kierunku ruchu) |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |