

**emco Bau**

emco vuilvangbak 5517CN

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | 5517CN |
| **materiaaldikte ca. (mm)** | 2,0 |
| **opbouw** | Een vuilvangbak kan uit slechts één of uit meerdere vuilvangbakken bestaan, die in de breedte en looplengte, modulair gekoppeld kunnen worden. Naar optische en functionele eisen wordt de entreemat passend binnen het inbouwraam gemaakt. |
| **materiaal** | R.V.S. (V2A), waterdicht gelast met een vlakke ondergrond voor probleemloze reiniging. |
| **aanvullende gegevens** | De oplegging voor de entreemat is in de vuilvangbak geïntegreerd. |
| **grotere afmetingen** | Meerdere delen worden ter plaatse tot één systeem gevoegd. |
| **afvoerputje** | Bij dit type vuilvangbak is geen afvoersysteem beschikbaar. |
| **totaalhoogte vuilvangbak** | 19mm |
| **Max. bakdiepte uit één deel (mm)** | 1300 |
| **Afmetingen** | Bakbreedte:……….mm |
|  | Baklengte:……….mm (looplengte) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |