emco Bau Logo

**emco Bau**

emco vana pro zachycení nečistot 5522AL

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 5522AL |
| **hmotnost (kg/m2)** | 8,8 |
| **síla materiálu cca (mm)** | 3,0 |
| **konstrukce** | Systém žlabů na nečistoty se může skládat z jednodílné vany nebo několika van, které jsou variabilní na šířku a hloubku a jsou umístěny vedle sebe v modulárním provedení. Z optického i funkčního hlediska je vstupní rohož vyrobena ve stejném rozměru s osazením rámu. |
| **materiál** | Hliník, odpuzuje vodu, hladký povrch umožňuje snadné čištění. K dispozici také v provedení z nerezové oceli (V2A). |
| **Doplňkové údaje** | Podpěry pro vstupní rohož jsou integrovány v odtokové vaně. |
| **větší rozměry** | Několik částí vany je přímo na místě položeno vedle sebe a tvoří systém. |
| **Odtokové zařízení** | U tohoto typu vany není žádné odtokové zařízení |
| **Celková výška vany** | 25mm |
| **šířka vany** | 2800 |
| **max. hloubka vany (mm)** | 1300 |
| **Rozměry** | Šířka vany: …………………..mm |
|  | Hloubka vany: …………………mm (směr chůze) |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |