

**emco Bau**

emco Vasca di raccolta 5522AL

|  |  |
| --- | --- |
| **tipo** | 5522AL |
| **peso (kg/m²)** | 8,8 |
| **spessore del materiale ca. (mm)** | 3,0 |
| **struttura** | Un sistema di vasche di raccolta dello sporco può essere composto da un’unica vasca oppure da più vasche con larghezza e profondità variabili, installate una accanto all’altra in una struttura di tipo modulare. Il tappeto d’ingresso viene realizzato delle stesse dimensioni della vasca con bordatura a cornice in funzione dei diversi criteri estetici e funzionali. |
| **materiale** | alluminio, saldato a tenuta stagna, completamente liscio all’interno per una facile pulizia. |
| **Ulteriori dati** | Il supporto del tappeto tecnico è integrato nella vasca. |
| **dimensioni maggiori** | I diversi elementi della vasca vengono avvitati sul posto uno accanto all’altro a formare un unico sistema. |
| **dispositivo di scarico** | Per questo tipo di vasca non è previsto la piletta di scarico |
| **Altezza totale della vasca** | 25mm |
| **Max. larghezza, un pezzo (mm)** | 2800 |
| **Max. profondità, un pezzo (mm)** | 1300 |
| **Dimensioni** | Larghezza della vasca:.........................mm |
|  | Profondità della vasca:.........................mm (direzione di marcia) |
| **contatto** | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com |