

**emco Bau**

emco zbiralna posoda za umazanijo 5522CN

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | 5522CN |
| **sestavljanje** | Komplet lovilne kadi za umazanijo se lahko sestoji iz ene same kadi ali več kadi, ki se razlikujejo po širini in globini in so postavljene druga poleg druge v modularni zasnovi. Glede na vizualne in funkcionalne vidike je vhodni predpražnik izdelan v enaki velikosti z robom okvirja. |
| **material** | Inox (V2A), vododporno spojen, gladka površina za enostavno ćiščenje. |
| **dodatni podatki** | Nosilec za predpražnik je integriran v banjo. |
| **večje izmere** | Na licu mesta se več delov kadi položi drug poleg drugega, da se oblikuje sistem. |
| **odtok** | Pri tej vrsti kadi ni naprave za odvajanje vode. |
| **skupna višina banje** | 24mm |
| **max. dolžina banje enodelno (mm)** | 1300 |
| **izmere** | Širina korita:.........................mm |
|  | Globina korita:.........................mm (smer hoje) |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |