

**emco Bau**

emco bac de récupération 5542AL

|  |  |
| --- | --- |
| **Type** | 5542AL |
| **Poids (kg/m²)** | 9,5 |
| **Epaisseur en mm** | 3,0 |
| **construction** | Un système de collecte d’impuretés composé d'un bac d'une seule pièce ou de plusieurs bacs variables en largeur et en profondeur et réalisés sous forme de construction modulaire peut être installé. Sur les plans optique et fonctionnel, les tapis d'entrée sont fabriqués dans une taille identique avec une bordure d’encadrement. |
| **Matériau** | Aluminium, assemblage par soudures étanches à l'eau, finition intérieure du bac complètement lisse pour garantir une facilité d'entretien optimale. |
| **Données supplémentaires.** | Le support du tapis d'entrée est intégré dans le bac |
| **bac de rétention grande dimension** | Plusieurs bacs de récupération sont assemblés sur site pour former un système. |
| **bonde d'écoulement** | Aucun dispositif de drainage n’est disponible pour ce type de bac |
| **Hauteur totale du bac** | 45mm |
| **largeur du bac** | 2800 |
| **Profondeur du bac (mm)** | 1300 |
| **Cotes** | Largeur du bac:….. mm |
|  | Profondeur du bac: …... mm (sens de passage) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |