

**emco Bau**

emco hygienické rohože 600

|  |  |
| --- | --- |
| **Barvy** | Modrá |
|  | Hnědá |
|  | Krémová |
|  | Tmavě modrá |
|  | Žlutá |
|  | Šedá |
|  | Zelená |
|  | Oranžová |
|  | Červená |
|  | Černá |
|  | Bílá |
| **popis** | srolovatelná, ze všech stran omyvatelná a hygienicky optimální rohož pro pokládku bez rámu |
| **materiál** | Vrchní díl z tvarovaného nárazuvzdorného tvrzeného PVC, spodní díl z černého měkčeného PVC, napevno svařeno |
|  | zcela odolné vůči korozi, chlóru, mořské a minerální vodě |
| **přibl.výška (mm)** | 12 mm |
| **protiskluznost** | oděr dle DIN 51097, klasifikační stupnice C - certifikováno Institutem společenství obkladačů |
| **servis a služby** | zaměření |
|  | pokládková služba |
| **poznámka** | Upozornění: hygienické rohože jsou určeny výhradě pro pokládku pod vodou. |
| **standardní šířka** | 600 mm |
|  | 800 mm |
|  | 1000 mm |
| **Přířez** | max. 2000 mm |
| **Rozměry** | Šířka rohožky: ……………mm (délka profilů) |
|  | Hloubka rohožky: …………mm (směr chůze) |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |