emco Bau Logo

**emco Bau**

emco nattes de bain 600

|  |  |
| --- | --- |
| **Coloris** | bleu |
|  | brun |
|  | Crème |
|  | bleu foncé |
|  | jaune |
|  | gris |
|  | vert |
|  | Terracotta |
|  | rouge |
|  | noir |
|  | blanc |
| **Description** | tapis d'entrée ouvert et enroulable, hygiénique et lavable pour une mise en œuvre dans un décaisssé de fosse plan. |
| **Matériau** | Profilés de surface en PVC dur, résistants aux chocs, soudés sur des lames inférieures en PVC souple noir. |
|  | résistance à la corrosion, au chlore, à l'eau de mer et aux eaux thermales. |
| **Hauteur env. (mm)** | 12 mm |
| **antidérapance** | antidérapance selon la norme DIN 51097 classement C |
| **service et prestations** | métrage |
|  | service de pose |
| **remarque** | Attention: pour les ERP, au regard de l'article D1332-12 du Code de la Santé Publique, les revêtements de sol rapportés sont interdits à l'exception des couvertures de goulottes |
| **largeur standard (mm)** | 600 mm |
|  | 800 mm |
|  | 1000 mm |
| **Découpes** | max. 2000 mm |
| **Cotes** | Largeur du tapis:…... mm (longueur des profilés) |
|  | Profondeur du tapis:…. mm (sens de passage) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |