

**emco Bau**

Maty higieniczne emco 600

|  |  |
| --- | --- |
| **Kolory** | Niebieski |
|  | Brązowy |
|  | Kremowy |
|  | Granatowy |
|  | Żółty |
|  | Szary |
|  | Zielony |
|  | Pomarańczowy |
|  | Czerwony |
|  | Czarny |
|  | Biały |
| **Opis** | Zwijana, higieniczna, podmywana z każdej strony mata do układania przylegającego |
| **Materiał** | Listwy górne wykonane z profilowanego, twardego PCV, bardzo odpornego na uderzenia, listwa dolna wykonana z czarnego, miękkiego PCW, przyspawana na stałe. |
|  | Całkowicie odporne na korozję, działanie chloru, wody słonej i leczniczej |
| **Wysokość ok. (mm)** | 12 mm |
| **Ochrona przeciwpoślizgowa** | Przeciwpoślizgowe wg normy DIN EN 51097, posiadające poziom klasyfikacyjny C – zgodnie z atestem Institut der Säurefliesner-Vereinigung |
| **Serwis i usługi** | Wymiary |
|  | Usługi montażowe |
| **Uwagi** | Wskazówka: maty higieniczne można jedynie warunkowo stosować pod wodą! |
| **Standardowa szerokość (mm)** | 600 mm |
|  | 800 mm |
|  | 1000 mm |
| **Przycinanie** | max. 2000 mm |
| **wymiary** | Szerokość wycieraczki:…………mm ( długość profilu) |
|  | Głębokość wycieraczki:…………mm ( w kierunku ruchu) |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |