

**emco Bau**

Esteras higiénicas emco 600

|  |  |
| --- | --- |
| **Colores** | azul |
|  | marrón |
|  | crema |
|  | azul oscuro |
|  | amarillo |
|  | gris |
|  | verde |
|  | Naranja |
|  | rojo |
|  | negro |
|  | Blanco |
| **Descripción** | Las Alfombras de Entrada con base de aislamiento acústico en su base son enrollables y con posibilidad de drenaje del agua por todos los lados para garantizar al máximo la higiene. |
| **Material** | Barras superiores de PVC duro perfilado y resistente a los golpes; barras inferiores de PVC blando negro, soldado fijo |
|  | Completamente anticorrosivas y resistentes al cloro, al agua marina y a las aguas terapéuticas |
| **Altura aprox. (mm)** | 12 mm |
| **Antirresbalante** | antideslizamiento según DIN 51097, clase C - comprobado por el Instituto de investigación y asesoramiento técnico para revestimientos de suelos y paredes |
| **Atención y servicio** | Medidas |
|  | Servicio de instalación |
| **Comentarios** | Nota: La aptitud de las esteras higiénicas para la instalación bajo el agua es limitada. |
| **Anchura estándar (mm)** | 600 mm |
|  | 800 mm |
|  | 1000 mm |
| **Recorte** | max. 2000 mm |
| **Dimensiones** | Ancho de alfombra:……….mm (longitud de barra) |
|  | Fondo de alfombra:……mm (dirección de movimiento) |
| **Contacto** | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com |