emco Bau Logo

**emco Bau**

emco Hygienematten 601

|  |  |
| --- | --- |
| **Farben** | Blau |
|  | Crème |
|  | Gelb |
|  | Grau |
|  | Orange |
|  | Rot |
| **Beschreibung** | Aufrollbare, allseitig unterspülbare und hygienisch optimale Matte für die aufliegende Verlegung |
| **Material** | Ober- und Unterleisten aus Weich-PVC, fest verschweißt. Oberleiste zusätzlich profiliert. |
|  | Vollkommen korrosionsfrei, chlor-, see- und heilwasserbeständig |
| **ca. Höhe (mm)** | 14.5 mm |
| **Rutschsicherheit** | rutschsicher nach DIN 51097, Klassifizierungsstufe C - geprüft vom Institut der Säurefliesner-Vereinigung |
| **Service und Dienstleistungen** | Aufmaß |
|  | Verlegeservice |
| **Bemerkung** | Hinweis: Hygienematten sind nur bedingt für eine Unterwasserverlegung geeignet! |
| **Standardbreite (mm)** | 600 mm |
|  | 800 mm |
|  | 1000 mm |
| **Zuschnitt** | max. 1200 mm |
| **Abmessungen** | Mattenbreite:.........................mm (Stablänge) |
|  | Mattentiefe:.........................mm (Gehrichtung) |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |