

**emco Bau**

emco Tappeti igienici 601

|  |  |
| --- | --- |
| **colori** | blu |
|  | crema |
|  | giallo |
|  | grigio |
|  | Arancio |
|  | rosso |
| **descrizione** | Tappeto arrotolabile, drenaggio dell'acqua su tutti i lati e perfettamente igienico per la posa sopra pavimento |
| **materiale** | Listelli superiori e inferiori di PVC morbido, saldati fissi. Ulteriore profilatura del listello superiore. |
|  | totale resistenza alla corrosione, al cloro e all'acqua salata e termale |
| **altezza appr. (mm)** | 14.5 mm |
| **sicurezza antiscivolo** | antiscivolo ai sensi della norma DIN 51097, classificazione C - verificato dall'istituto tedesco per il controllo di rivestimenti e pareti "Säurefliesner-Vereinigung |
| **assistenza e servizi** | dimensionamento |
|  | servizio per la posa |
| **nota** | Nota: i tappetini igienici sono adatti solo con riserva per una posa sommersa nell'acqua! |
| **larghezza standard (mm)** | 600 mm |
|  | 800 mm |
|  | 1000 mm |
| **Ritaglio** | max. 1200 mm |
| **Dimensioni** | Larghezza del tappeto:.........................mm (lunghezza asta) |
|  | Profondità del tappeto:.........................mm (direzione di marcia) |
| **contatto** | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com |