

**emco Bau**

emco hygiënematten 601

|  |  |
| --- | --- |
| **Kleuren** | blauw |
|  | Crème |
|  | geel |
|  | grijs |
|  | Orange |
|  | rood |
| **beschrijving** | oprolbare, aan alle zijden onderspoelbare hygiënische mat voor opliggende toepassing. |
| **materiaal** | boven- en onderzijden van zacht kunststof, vastgelast. bovenzijde extra geprofileerd. |
|  | volkomen corrosievrij, chloor-, zee- en kuurwaterbestendig |
| **ca. hoogte (mm)** | 14.5 mm |
| **Anti-slip (EN 13893): Voldoet** | hoogste slipveiligheid met classificatieniveau C, conform DIN 51097 |
| **service en dienstverlening** | maatvoering |
|  | plaatsingsservice |
| **opmerking** | let op: hygiënematten zijn slechts beperkt geschikt voor onderwater gebruik |
| **standaardbreedte (mm)** | 600 mm |
|  | 800 mm |
|  | 1000 mm |
| **uitsparing** | max. 1200 mm |
| **Afmetingen** | Breedte:……….mm (staaflengte) |
|  | Looplengte:……….mm (looprichting) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |