emco Bau Logo

**emco Bau**

emco higienski tepihi 601

|  |  |
| --- | --- |
| **barve** | modra |
|  | krem |
|  | rumena |
|  | siva |
|  | oranžna |
|  | rdeča |
| **opis** | predpražnik se zvije v rolo, voda odteka pod predpražnikom, higiensko optimalno za polaganje na končan tlak |
| **material** | zgornje in spodnje letve iz mehkega PVC, trdno spojene. Zgornja stran dodatno profilirana. |
|  | popolnoma prosto korozije, odporno na klor, morsko in termalno vodo. |
| **ca. Višina (mm)** | 14.5 mm |
| **Protizdrsna varnost** | Protizdrsnost po DIN 51097 klasifikacija C, preizkušeno s strani Inštituta Säurefliesner-Vereinigung |
| **servis in usluge.** | izmera |
|  | polagalski servis |
| **opomba** | opozorilo: higienski tepihi lahko samo pogojno polagamo pod vodo. |
| **standardna širina (mm)** | 600 mm |
|  | 800 mm |
|  | 1000 mm |
| **razrez** | max. 1200 mm |
| **izmere** | Širina predpražnika:.........................mm (dolžina palice) |
|  | Globina palice:.........................mm (smer hoje) |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |