

**emco Bau**

emco zwembadrooster 720/25

|  |  |
| --- | --- |
| **Kleuren** | beige vergelijkbaar met ral 1001 |
|  | geel vergelijkbaar met ral 1018 |
|  | grijs vergelijkbaar met ral 7001 |
|  | wit vergelijkbaar met ral 9010 |
| **speciale kleuren** | nagenoeg alle speciale kleuren (volgens ral-kaart of tegelvoorbeeld) kunnen op aanvraag worden geleverd |
| **staaf gebruik** | oprolbaar zwembadrooster met haaks op de bassinrand liggende staven |
| **beschrijving** | een stabiel, duurzamer en sterker zwembadrooster, dat zorgt voor een betere waterafvoer en op deze manier absolute hygiëne biedt. |
| **materiaal** | van hoogwaardig schokbestendig en volledig recyclebaar kunststof met UV-absorptie |
|  | volkomen corrosievrij, chloor-, zee- en kuurwaterbestendig |
|  | volkomen vrij van metaaldelen en gesloten bovenzijde voor uitstekende hygiëne |
| **draagprofielen** | massief profiel |
|  | (25 x 10 mm) |
| **oppervlakte** | bovenzijde profiel vlak met veiligheidsprofilering (spp) |
| **staafafstand** | De maximale staafafstand bedraagt < 8 mm conform NEN EN 13451-1 en DIN EN 16582-1 (om te voorkomen dat vingers en tenen vast komen te zitten) |
| **ca. hoogte (mm)** | 25 mm |
| **verbinding** | verbindingselementen van neopreen pees met tussenringen |
| **Anti-slip (EN 13893): Voldoet** | hoogste slipveiligheid met classificatieniveau C, conform DIN 51097 |
| **roosterbreedte (mm) variabel** | 100-360 |
| **service en dienstverlening** | maatvoering |
|  | plaatsingsservice |
|  | reparaties |
| **Afmetingen** | Roosterbreedte:………(breedte van de goot) |
|  | Roosterlengte:……….mm |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |