

**emco Bau**

bazénové rošty emco 721/25

|  |  |
| --- | --- |
| **Barvy** | béžová - podobná RAL 1001 |
|  | žlutá - podobná RAL 1018 |
|  | šedá - podobná RAL 7001 |
|  | bílá - podobná RAL 9010 |
| **speciální barvy** | skoro všechny speciální barvy (dle RAL nebo vzorku podlahy) k dispozici |
| **směr profilů** | pevný krycí rošt pro bezbariérové sprchovací prostory s pruty rovnoběžnými s okrajem nádrže |
| **popis** | stabilní, pevný, trvanlivý a příjemně pochozí bazénový rošt, který optimálně zachytí vodu přelévající se přes okraj bazénu a zajišťuje tak vysokou úroveň bezpečnosti a hygieny. |
| **materiál** | Vysoce kvalitní umělá hmota s vysokou rázovou tuhostí a UV absorbérem |
|  | zcela odolné vůči korozi, chlóru, mořské a minerální vodě |
|  | úplná ignorace kovových dílů a ze všech stran uzavřených povrchů pro nejvyšší stupeň hygieny |
| **nosný profil** | plný profil |
|  | (25 x 10 mm) |
| **Povrch** | Vrchní strana profilů rovná s vyraženým bezpečnostním profilem |
| **vzdálenost mezi profily** | < 8 mm dle DIN EN 13451-1 a DIN EN 16582-1 (pro zamezení míst s možností skřípnutí prstů) |
| **přibl.výška (mm)** | 25 mm |
| **spojení** | spojovací díly z polyesterových trubek zesílených skleněnými vlákny |
| **protiskluznost** | oděr dle DIN 51097, klasifikační stupnice C - certifikováno Institutem společenství obkladačů |
| **Variabilní šířka roštu (mm)** | 100-340 |
| **servis a služby** | zaměření |
|  | pokládková služba |
|  | opravy |
| **Rozměry** | Šířka roštu: ………………….mm (šířka kanálu) |
|  | Délka roštu: …………………..mm |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |