

**emco Bau**

emco Schwimmbadroste 721/25

|  |  |
| --- | --- |
| **Farben** | beige - ähnlich RAL 1001 |
|  | gelb - ähnlich RAL 1018 |
|  | grau - ähnlich RAL 7001 |
|  | weiß - ähnlich RAL 9010 |
| **Sonderfarben** | nahezu alle Sonderfarben (nach RAL oder Fliesenmuster) lieferbar |
| **Stabverlauf** | starrer Schwimmbadrost mit parallel zum Beckenrand verlaufenden Roststäben |
| **Beschreibung** | stabiler, fester, langlebiger und angenehm begehbarer Schwimmbadrost, der das anfallende Schwallwasser am Beckenrand optimal aufnimmt sowie sehr hohe Sicherheit und Hygiene bietet. |
| **Material** | hochwertiger, hochschlagzäher Kunststoff, mit UV-Absorber |
|  | Vollkommen korrosionsfrei, chlor-, see- und heilwasserbeständig |
|  | Völliger Verzicht auf Metallteile und allseitig geschlossene Oberfläche für hervorragende Hygiene |
| **Trägerprofil** | Vollprofil |
|  | (25 x 10 mm) |
| **Oberfläche** | Profiloberseite flach mit Sicherheits-Profil-Prägung (SPP) |
| **Stababstand** | < 8 mm gemäß DIN EN 13451-1 und DIN EN 16582-1 (zur Vermeidung von Fangstellen für Finger) |
| **ca. Höhe (mm)** | 25 mm |
| **Verbindung** | Verbindungselemente aus glasfaserverstärkten Polyesterrohren |
| **Rutschsicherheit** | rutschsicher nach DIN 51097, Klassifizierungsstufe C - geprüft vom Institut der Säurefliesner-Vereinigung |
| **Rostbreite (mm) variabel** | 100-340 |
| **Service und Dienstleistungen** | Aufmaß |
|  | Verlegeservice |
|  | Reparaturen |
| **Abmessungen** | Rostbreite:.........................mm (Rinnenbreite) |
|  | Rostlänge:.........................mm |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |