

**emco Bau**

emco grilles de débordement 721/27

|  |  |
| --- | --- |
| **Coloris** | gris - similaire au RAL 1001 |
|  | jaune - similaire au RAL 1018 |
|  | gris - similaire au RAL 7001 |
|  | blanc - similaire au RAL 9010 |
| **coloris spéciaux** | Sur demande (suivant une référence RAL ou un échantillon de carrelage) |
| **Profilés** | grille de débordement rigide; profilés parallèles au bord du bassin |
| **Description** | grilles de débordement stables, agréables au marcher, absorbant parfaitement les débordements d'eau et assurant une hygiène absolue |
| **Matériau** | matériau de synthèse de haute qualité, résistante aux chocs et aux rayons UV |
|  | résistance à la corrosion, au chlore, à l'eau de mer et aux eaux thermales. |
|  | absence d'éléments métalliques et présence d'une surface totalement fermée et hygiénique |
| **profilé porteur** | barreaux pleins |
|  | (27 x 10 mm) |
| **Revêtement** | Surface de profilé plane assurant une sécurité maximale (SPP) |
| **écartement des profilés** | 8 mm selon les normes DIN EN 13451-1 et DIN EN 16582-1 (pour éviter le coincement des doigts) |
| **Hauteur env. (mm)** | 27 mm |
| **liaison** | Système de liaison par des tubes porteurs en polyester armé de fibre de verre |
| **antidérapance** | antidérapance selon la norme DIN 51097 classement C |
| **largeur de grille (en mm)** | 100-340 |
| **service et prestations** | métrage |
|  | service de pose |
|  | réparations |
| **Cotes** | Largeur de la grille:….. mm (largeur de la goulotte) |
|  | Longueur de la grille:….. mm |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |