

**emco Bau**

Kratki basenowe emco 721/35

|  |  |
| --- | --- |
| **Kolory** | Beżowy - zbliżony do RAL 1001 |
|  | Żółty - zbliżony do RAL 1018 |
|  | Szary - zbliżony do RAL 7001 |
|  | Biały - zbliżony do RAL 9010 |
| **Kolory specjalne** | Dostępne niemal wszystkie kolory specjalne (wg RAL lub wzoru płytek) |
| **Układ prętów** | Sztywna kratka basenowa z prętami położonymi równolegle do krawędzi basenu |
| **Opis** | Stabilna, wytrzymała, trwała kratka basenowa, po której można wygodnie chodzić, zbierająca wodę przelewającą się przez krawędź basenu i zapewniająca całkowite bezpieczeństwo i higienę. |
| **Materiał** | Wysokiej jakości tworzywo sztuczne, bardzo odporne na uderzenia, absorbujące promienie UV |
|  | Całkowicie odporne na korozję, działanie chloru, wody słonej i leczniczej |
|  | Pełne wyeliminowanie elementów metalowych i powierzchnia zamknięta z każdej strony w celu zachowania maksymalnej higieny |
| **Profil nośny** | Pełny profil |
|  | (35 x 10 mm) |
| **Powierzchnia** | Górna strona profilu płaska z tłoczonym profilem zabezpieczającym (SPP) |
| **Odstęp pomiędzy listwami** | < 8 mm zgodnie z DIN EN 13451-1 i DIN EN 16582-1 (w celu zapobiegania uwięzienia palców) |
| **Wysokość ok. (mm)** | 35 mm |
| **Połączenie** | Elementy połączeniowe z rurek poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym |
| **Ochrona przeciwpoślizgowa** | Przeciwpoślizgowe wg normy DIN EN 51097, posiadające poziom klasyfikacyjny C – zgodnie z atestem Institut der Säurefliesner-Vereinigung |
| **Szerokość kratki (mm) zmienna** | 100-340 |
| **Serwis i usługi** | Wymiary |
|  | Usługi montażowe |
|  | Naprawy |
| **wymiary** | Szerokość ruszty:…………….mm ( Szerokość rynny) |
|  | Długość rusztu:……………….mm |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |