emco Bau Logo

**emco Bau**

emco bazenske rešetke 723/22

|  |  |
| --- | --- |
| **barve** | bež - podobno RAL 1001 |
|  | rumena - podobna RAL 1018 |
|  | siva - podobno RAL 7001 |
|  | bela - podobna RAL 9010 |
| **posebne barve** | dobavljive skoraj vse posebne barve (po RALu ali vzorcu ploščic) |
| **potek profilov** | bazenska rešetka s prečno na rob bazena potekajočimi profili. |
| **opis** | Stabilna, močna, odporna in prijetno pohodna bazenska rešetka, katera optimalno povzame prelivno vodo na robu bazena in nudi visoko varnost in higieno. |
| **material** | kakovostna, odporna umatena masa, vpija UV |
|  | popolnoma prosto korozije, odporno na klor, morsko in termalno vodo. |
|  | popolnoma brez metalnih delov in vsestransko zaprta površina za izvrstno higieno |
| **nosilni profil** | polni profil |
|  | (22 x 10 mm) |
| **površina** | zgornja stran profila okrogla z varnostno reliefno površino (SPP) |
| **razmik med profili** | < 8mm v skladu s standardom DIN EN 13451-1 in standardom DIN EN 16582-1 (za preprečevanje zagozditev prstov) |
| **ca. Višina (mm)** | 22 mm |
| **povezava** | fleksibilna PUR okrogla vrvica z vmesnim kolutom |
| **Protizdrsna varnost** | Protizdrsnost po DIN 51097 klasifikacija C, preizkušeno s strani Inštituta Säurefliesner-Vereinigung |
| **servis in usluge.** | izmera |
|  | polagalski servis |
|  | popravila |
| **izmere** | Širina rešetke:.........................mm (širina koritnice) |
|  | Dolžina rešetke:.........................mm |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |