emco Bau Logo

**emco Bau**

bazénové rošty emco 723/22 Design

|  |  |
| --- | --- |
| **barvy** | bílá - podobná RAL 9010 |
|  | černá - blízko RAL 9005 |
| **popis** | pevný bazénový rošt s profily kolmými k okraji nádrže |
| **materiál** | Vysoce kvalitní umělá hmota s vysokou rázovou tuhostí a UV absorbérem |
|  | zcela odolné vůči korozi, chlóru, mořské a minerální vodě |
| **nosný profil** | plný profil |
|  | Horní strana profilu vč. frézování v roštu, připraveno pro přilepení dlažby (použita je výhradně dlažba, která splňuje protiskluz na mokrém povrchu při chůzi naboso dle normy DIN 51097). |
|  | U nižších stavebních výšek s výřezy na spodní straně. |
| **Povrch** | Vyfrézování na horní straně v umělé hmotě pro rozměry jednotlivých dílů dlažby |
| **vzdálenost mezi profily** | < 8 mm dle DIN EN 16582-1 a DIN EN 13451-1. |
| **přibl.výška (mm)** | 22 mm |
| **spojení** | Plastová závitová tyč se středním válcem. |
| **servis a služby** | zaměření |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |