

**emco Bau**

emco Schwimmbadroste 723/22 Design

|  |  |
| --- | --- |
| **Farben** | weiß - ähnlich RAL 9010 |
|  | schwarz - ähnlich RAL 9005 |
| **Beschreibung** | starrer Schwimmbadrost mit quer zum Beckenrand verlaufenden Roststäben |
| **Material** | hochwertiger, hochschlagzäher Kunststoff, mit UV-Absorber |
|  | Vollkommen korrosionsfrei, chlor-, see- und heilwasserbeständig |
| **Trägerprofil** | Vollprofil |
|  | Profiloberseite inkl. Ausfräsungen im Rost, vorbereitet für die bauseitige Beklebung mit Fliesen (es sind ausschließlich Fliesen zu verwenden, welche die Rutschsicherheit in nassbelasteten Barfußbereichen gemäß DIN 51097 erfüllen). |
|  | Bei niedrigen Bauhöhen mit unterseitigen Höhenausklinkungen. |
| **Oberfläche** | oberseitige Ausfräsungen im Kunststoff für Spaltmaße der Fliesen. |
| **Stababstand** | < 8 mm gemäß DIN EN 16582-1 und DIN EN 13451-1. |
| **ca. Höhe (mm)** | 22 mm |
| **Verbindung** | Kunststoffgewindestange mit Zwischenrollen. |
| **Rostbreite (mm) variabel** | 150-300 |
| **Service und Dienstleistungen** | Aufmaß |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |