emco Bau Logo

**emco Bau**

emco Griglie per piscina 723/22 Design

|  |  |
| --- | --- |
| **colori** | bianco - simile al RAL 9010 |
|  | Nero - simile a RAL 9005 |
| **descrizione** | griglia per piscina rigida con barre disposte trasversalmente rispetto al bordo della vasca |
| **materiale** | plastica di prima qualità, antiurto e completamente riciclabile, con assorbitore UV |
|  | totale resistenza alla corrosione, al cloro e all'acqua salata e termale |
| **profilo portante** | profilo pieno |
|  | Superficie di profilo superiore recessi incl. nella griglia, preparato per l'applicazione di piastrelle in loco (solo piastrelle che soddisfano i requisiti di antiscivolo bagnato, devono essere utilizzati a piedi nudi aree secondo la norma DIN 51097). |
|  | Taglio per altezze minori |
| **superficie** | Recessi superiore in plastica per fughe tra le piastrelle. |
| **distanza tra i profili** | < 8 mm in accordo con DIN EN 16582-1 e DIN EN 13451-1 |
| **altezza appr. (mm)** | 22 mm |
| **collegamento** | Barra filettata in plastica con distanziali intermedi. |
| **assistenza e servizi** | dimensionamento |
| **contatto** | Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) / IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.emco-bau.com |