

**emco Bau**

Kratki basenowe emco 723/22 Design

|  |  |
| --- | --- |
| **Kolory** | Biały - zbliżony do RAL 9010 |
|  | czarny zbliżony do RAL 9005 |
| **Opis** | Sztywna kratka basenowa z prętami położonymi poprzecznie do krawędzi basenu |
| **Materiał** | Wysokiej jakości tworzywo sztuczne, bardzo odporne na uderzenia, absorbujące promienie UV |
|  | Całkowicie odporne na korozję, działanie chloru, wody słonej i leczniczej |
| **Profil nośny** | Pełny profil |
|  | Profil wierzchni z wcięciami w ruszcie, przygotowany do przyklejenia na budowie z płytką ( do użycia wyłącznie z płytkami, które spełniają wymagania antypoślizgowe według DIN 51097 w pomieszczeniach mokrych uczęszczanych na bosaka) |
|  | Dla małych wysokości zabudowy z wcięciami od strony spodniej |
| **Powierzchnia** | Wierzchnie wycięcia w tworzywie w rozmiarze szczeliny płytki |
| **Odstęp pomiędzy listwami** | < 8 mm zgodnie z DIN EN 16582-1 i DIN EN 13451-1. |
| **Wysokość ok. (mm)** | 22 mm |
| **Połączenie** | Plastikowy pręt gwintowany z dystansami. |
| **Serwis i usługi** | Wymiary |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |