

**emco Bau**

emco grilles de débordement 723/25 Design

|  |  |
| --- | --- |
| **Coloris** | blanc - similaire au RAL 9010 |
|  | Noir - semblable au RAL 9005 |
| **Description** | grille de débordement rigide; profilés perpendiculaires au bord du bassin |
| **Matériau** | matériau de synthèse de haute qualité, résistante aux chocs et aux rayons UV |
|  | résistance à la corrosion, au chlore, à l'eau de mer et aux eaux thermales. |
| **profilé porteur** | barreaux pleins |
|  | La surface des grilles de débordement est adaptée pour le collage des carreaux de carrelage. Veillez à n'utiliser que du carrelage conforme à la norme d'antidérapance DIN 51097. |
|  | En cas de décaissé peu profond avec une découpe en sous-face |
| **Revêtement** | Fraisage de la surface des grilles en vue de la pose des carreaux de carrelage. |
| **écartement des profilés** | inférieur à 8 mm selon les normes DIN EN 16582-1 et DIN EN 13451-1 |
| **Hauteur env. (mm)** | 25 mm |
| **liaison** | Tige filetée en PVC avec entretoises |
| **service et prestations** | métrage |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |