emco Bau Logo

**emco Bau**

emco bazenske rešetke 723/25 Design

|  |  |
| --- | --- |
| **barve** | bela - podobna RAL 9010 |
|  | črna – podobna barvi RAL 9005 |
| **opis** | toga bazenska rešetka s prečno na rob bazena potekajočimi palicami |
| **material** | kakovostna, odporna umatena masa, vpija UV |
|  | popolnoma prosto korozije, odporno na klor, morsko in termalno vodo. |
| **nosilni profil** | polni profil |
|  | Gornja stran profila, vključno z izrezi v rešetki, pripravljena za lepljenje ploščic na želenem kraju (uporabljati se morajo izključno ploščice, ki izpolnjujejo protidrsno varnost na mokrih področjih, kjer uporabniki hodijo bosonogi, v skladu z nemškim standardom DIN 51097). |
|  | Pri nizkih višinah vgradnje z višinskimi zarezami na spodnji strani. |
| **površina** | Izrez na zgornji strani umetne mase za režo ploščic. |
| **razmik med profili** | < 8 mm v skladu s standardom DIN EN 16582-1 in standardom DIN EN 13451-1. |
| **ca. Višina (mm)** | 25 mm |
| **povezava** | Navojna palica iz umetne mase z vmesnimi zvitki. |
| **servis in usluge.** | izmera |
| **kontakt** | EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerkno · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |