

**emco Bau**

emco Griglie per piscina 724/27

|  |  |
| --- | --- |
| **colori** | beige - simile al RAL 1001 |
|  | giallo - simile al RAL 1018 |
|  | grigio - simile al RAL 7001 |
|  | bianco - simile al RAL 9010 |
| **colori speciali** | disponibili in quasi tutti i colori speciali (secondo RAL o modello di piastrella) |
| **scorrimento profilo** | griglia per piscina rigida con barre disposte parallelamente rispetto al bordo della vasca |
| **descrizione** | Griglia di piscine robusta, solida e piacevole da percorrere, che raccoglie efficacemente l'acqua ai bordi della piscina e fornisce la massima sicurezza e igiene. |
| **materiale** | plastica di prima qualità, antiurto e completamente riciclabile, con assorbitore UV |
|  | totale resistenza alla corrosione, al cloro e all'acqua salata e termale |
|  | completa rinuncia agli elementi di metallo e alla superficie chiusa su tutti i lati per un perfetto igiene |
| **profilo portante** | profilo pieno |
|  | (27 x 10 mm) |
| **superficie** | lato superiore del profilo arrotondato con il marchio di profilo di sicurezza |
| **distanza tra i profili** | < 8 mm ai sensi della norma DIN EN 13451-1 e DIN EN 16582-1(per evitare il rischio che le dita rimangano intrappolate) |
| **altezza appr. (mm)** | 27 mm |
| **collegamento** | elementi di giunzione di tubi di poliestere rinforzati con fibre di vetro |
| **sicurezza antiscivolo** | antiscivolo ai sensi della norma DIN 51097, classificazione C - verificato dall'istituto tedesco per il controllo di rivestimenti e pareti "Säurefliesner-Vereinigung |
| **Larghezza griglia (mm) variabile** | 100-340 |
| **assistenza e servizi** | dimensionamento |
|  | servizio per la posa |
|  | riparazioni |
| **Dimensioni** | Larghezza della griglia:.........................mm (larghezza dello scolo) |
|  | Lunghezza della griglia:.........................mm |
| **contatto** | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com |