emco Bau Logo

**emco Bau**

emco vloerroosters 771

|  |  |
| --- | --- |
| **Kleuren** | beige vergelijkbaar met ral 1001 |
|  | geel vergelijkbaar met ral 1018 |
|  | grijs vergelijkbaar met ral 7001 |
|  | wit vergelijkbaar met ral 9010 |
| **speciale kleuren** | nagenoeg alle speciale kleuren (volgens ral-kaart of tegelvoorbeeld) kunnen op aanvraag worden geleverd |
| **beschrijving** | star vloerrooster, aan alle kanten onderspoelbaar voor opliggend gebruik. Veilig, stabiel en solide. Door het hoge eigen gewicht is het niet mogelijk dat de vloerroosters gaan drijven. Speciale vormen of inkepingen zijn ook leverbaar. |
| **materiaal** | van hoogwaardig schokbestendig en volledig recyclebaar kunststof met UV-absorptie |
|  | volkomen corrosievrij, chloor-, zee- en kuurwaterbestendig |
|  | volkomen vrij van metaaldelen en gesloten bovenzijde voor uitstekende hygiëne |
| **draagprofielen** | massief profiel |
|  | (27 x 10 mm) |
| **oppervlakte** | bovenzijde profiel vlak met veiligheidsprofilering (spp) |
| **staafafstand** | De maximale staafafstand bedraagt < 8 mm conform NEN EN 13451-1 en DIN EN 16582-1 (om te voorkomen dat vingers en tenen vast komen te zitten) |
| **ca. hoogte (mm)** | 27 mm |
| **verbinding** | verbindingselementen van glasvezelversterkte polyesterbuizen |
| **service en dienstverlening** | maatvoering |
|  | plaatsingsservice |
|  | reparaties |
| **opmerking** | opliggend |
| **speciale vormen** | ja |
| **waterafvoer** | nee |
| **Afmetingen** | Roosterbreedte:………(breedte van de goot) |
|  | Roosterlengte:……….mm |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |