

**emco Bau**

emco podlahové rošty 775

|  |  |
| --- | --- |
| **Barvy** | bílá - podobná RAL 9010 |
| **popis** | Pevný podlahový rošt Bezpečné, stabilní a solidní zpracování Díky vysoké specifické vlastní hmotnosti je vyplavání podlahového roštu téměř nemožné. Lze dodat zvláštní tvaru - kruhové nebo se zešikmením |
| **materiál** | Vysoce kvalitní umělá hmota s vysokou rázovou tuhostí a UV absorbérem |
|  | zcela odolné vůči korozi, chlóru, mořské a minerální vodě |
|  | úplná ignorace kovových dílů a ze všech stran uzavřených povrchů pro nejvyšší stupeň hygieny |
| **nosný profil** | plný profil |
|  | (27 x 10 mm) |
|  | s roztečí 250 mm se zabudovánými vzpěrami (plný profil 45 x 14 mm) |
| **Povrch** | Vrchní strana profilů rovná s vyraženým bezpečnostním profilem |
| **vzdálenost mezi profily** | < 8 mm dle DIN EN 13451-1 a DIN EN 16582-1 (pro zamezení míst s možností skřípnutí prstů) |
| **přibl.výška (mm)** | 45 mm |
| **spojení** | spojovací díly z polyesterových trubek zesílených skleněnými vlákny |
| **protiskluznost** | oděr dle DIN 51097, klasifikační stupnice C - certifikováno Institutem společenství obkladačů |
| **Variabilní šířka roštu (mm)** | <1000 |
| **servis a služby** | zaměření |
|  | pokládková služba |
|  | opravy |
| **poznámka** | samonosný (profil GFK) |
| **zvláštní tvary** | ano |
| **tekoucí voda** | ano |
| **Rozměry** | Šířka roštu: ………………….mm (šířka kanálu) |
|  | Délka roštu: …………………..mm |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |