emco Bau Logo

**emco Bau**

emco grilles de sol 775

|  |  |
| --- | --- |
| **Coloris** | blanc - similaire au RAL 9010 |
| **Description** | Ces différents modèles répondent aux normes de sécurité, stabilité et solidité les plus exigeantes. En raison de son poids élevé, la grille ne peut être soulevée par l'eau. Outre les formes à angles droits, les autres formes (circulaires ou à multiples angles) sont presque toutes réalisables. |
| **Matériau** | matériau de synthèse de haute qualité, résistante aux chocs et aux rayons UV |
|  | résistance à la corrosion, au chlore, à l'eau de mer et aux eaux thermales. |
|  | absence d'éléments métalliques et présence d'une surface totalement fermée et hygiénique |
| **profilé porteur** | barreaux pleins |
|  | (27 x 10 mm) |
|  | Pourvus de profilés d'appui intégrés en matière composite (profilé plein 45 x 14 mm), disposés tous les 250 mm |
| **Revêtement** | Surface de profilé plane assurant une sécurité maximale (SPP) |
| **écartement des profilés** | 8 mm selon les normes DIN EN 13451-1 et DIN EN 16582-1 (pour éviter le coincement des doigts) |
| **Hauteur env. (mm)** | 45 mm |
| **liaison** | Système de liaison par des tubes porteurs en polyester armé de fibre de verre |
| **antidérapance** | antidérapance selon la norme DIN 51097 classement C |
| **largeur de grille (en mm)** | <1000 |
| **service et prestations** | métrage |
|  | service de pose |
|  | réparations |
| **remarque** | profilé porteur (matière composite) |
| **fomes spéciales** | oui |
| **écoulement de l'eau** | oui |
| **Cotes** | Largeur de la grille:….. mm (largeur de la goulotte) |
|  | Longueur de la grille:….. mm |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |